中医药大学仙林校区图书馆屋顶水箱品牌表

水箱材质：SUS304-2B不锈钢

水箱尺寸：4m\*4.5m\*1.5m

材料要求：水箱底板1.5mm、底侧1.5mm

水箱安装结束，内、外进行清理、去污、打磨，箱外焊接处用银色的自动喷漆而成，确保外表美观大方；注水试验，确保不变形、不渗漏。一年内包修，非人为损坏产品终身保修